技术参数与配置清单

（一）技术参数

1. 防辐射衣（成人）

1、防辐射衣，连体防护衣提供前身和后身的全面防护，防护当量≥0.5mmpb。

2、表面面料需为防水材料，面料要求轻、耐磨、耐用、易清洗，可用酒精擦洗。

二、防辐射铅帽（成人）

1、防辐射铅帽提供头部防护，防护当量≥0.5mmpb。

2、表面面料需为防水材料，面料要求轻、耐磨、耐用、易清洗，可用酒精擦洗。

三、防辐射围领（一字型，成人及儿童）

1、防辐射围脖提供甲状腺防护，防护当量≥0.5mmpb。

2、规格:围领领高≥5cm；

3、表面面料需为防水材料，面料要求轻、耐磨、耐用、易清洗，可用酒精擦洗。

四、防辐射围领（大领异型，成人及儿童）

1、防辐射围脖提供甲状腺防护，防护当量≥0.5mmpb。

2、规格:前面部分是大领异型，围领领高≥5cm；

3、表面面料需为防水材料，面料要求轻、耐磨、耐用、易清洗，可用酒精擦洗。

五、防辐射铅方巾

1、防辐射铅方巾，防护当量≥0.5mmpb。

2、尺寸：50\*150cm。

3、表面面料为防水材料，射线防护专用设计，材质轻、耐磨、耐用、易清洗，可用酒精擦洗。

六、铅眼镜（成人）

1、铅眼镜提供对眼睛的防护，防护当量≥0.5mmpb。

2、结实耐用，可定制近视度数。

（二）售后及商务服务

1、保修年限：≥1年；

2、接采购人通知后30天内送货。

（三）配置清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名 | 规格 | 铅当量（mmPb） | 数量 | 单位 |
| 铅衣 | 成人 | ≥0.5 | 11 | 件 |
| 铅帽 | 成人 | ≥0.5 | 13 | 件 |
| 铅围脖 | 成人（一字型） | ≥0.5 | 25 | 件 |
| 铅围脖 | 儿童（一字型） | ≥0.5 | 25 | 件 |
| 铅围脖 | 成人（大领异形） | ≥0.5 | 11 | 件 |
| 铅围脖 | 儿童（大领异形） | ≥0.5 | 1 | 件 |
| 铅方巾 | 50\*150cm | ≥0.5 | 8 | 件 |
| 铅眼镜 | 成人 | ≥0.5 | 6 | 件 |