[bookmark: _GoBack]听力筛查仪升级主板并配底座需求

1、 设备名称：听力筛查仪升级主板并配底座
2、 品牌：尔听美
3、 型号: Type 1077
4、 技术参数要求：
（1）Type1077升级主板，具备输入患者信息功能包括患者姓名、出生年月等；
（2）增加底座硬件一个，接口类型： USB 2.0，全速， USB 电源：  USB 接口的 <100 mA 电流，输入电压： 5 V 直流电 ±5%，升级后可进行数据的导出存储并能打印A4纸报告。
更换的配件要求为适配采购人现有听力筛查仪的原厂全新合格件，接采购人通知后5个工作日内完成所有配件更换，不少于1名获得原厂认证的工程师负责服务，服务工程师必须有原厂颁发的原厂培训合格证。

5、 售后质保期：在配件安装验收合格之日起12个月内，如遇到质量问题，免费更换同型号 配件或者维修修复，并保证自故障之日起两日内使整机恢复正常。    
                                                    
6、 付款方式:配件安装调试完成，验收合格后付 100%货款
