热室洁净度检测服务需求
一、服务内容
[bookmark: _GoBack]热室洁净度检测服务*1次，并出具有效的检验检测报告。
二、供应商要求
1. 具有独立承担民事责任的能力，提供有效的《营业执照》。
2. 提供检测公司的CMA和CNAS资质认证文件。
3. 从事检测工作的技术人员，应当经过相关专业理论和相应项目实际操作培训，提供证明具有相应能力的文件。
4. 报价应包括所有器具的检测费用，包含但不限于检测费、证书费、上门服务费、人工费、差旅费、税费等全部费用，采购方不再另行支付其他费用。
5. 付款方式：完成检测后，供应商提供对应设备的检测报告，经医院验收合格后进行检测费用结算。
6. 执行时间：接医院通知7天内检测。
3、 服务清单
	热室洁净度检测服务需求清单

	序号
	采样地点/样品名称
	检验项目
	检测方法
	洁净等级
	检测点数

	1
	合成/分装热室HC-75C968
	

















悬浮粒子、沉降菌、浮游菌
	










GB50591-2010 《洁净室施工及验收规范》

GB/T16292-2010《医药工业洁净室（区）悬浮粒子的测试方法》

GB/T16293-2010《医药工业洁净室（区）浮游菌的测试方法》

GB/T16294-2010《医药工业洁净室（区）沉降菌的测试方法》
	7
	2

	2
	合成/分装热室HC-75C969
	
	
	7
	2

	3
	合成/分装热室HC-75C970
	
	
	7
	2

	4
	合成/分装热室HC-75C971
	
	
	5
	2

	5
	合成/分装热室HC-75C994
	
	
	7
	2

	6
	合成/分装热室HC-75C995
	
	
	5
	2

	7
	合成/分装热室HC-75C996
	
	
	7
	2

	8
	合成/分装热室HC-75C01035
	
	
	5
	2

	9
	合成/分装热室HC-75C01051
	
	
	7
	2

	10
	合成/分装热室HC-75C01052
	
	
	7
	2

	11
	合成/分装热室HC-75C01053
	
	
	7
	2

	12
	合成/分装热室HC-75C01054
	
	
	5
	2

	13
	合成/分装热室HC-75C01037 （上腔体）
	
	
	7
	2

	14
	合成/分装热室HC-75C01037 （下腔体）
	
	
	7
	2

	15
	合成/分装热室HC-75C01038
	
	
	7
	2

	16
	合成/分装热室HC-75C01039
	
	
	7
	2

	17
	合成/分装热室HC-75C01036
	
	
	5
	2

	18
	合成/分装热室HC-75C01015
	
	
	5
	2

	19
	合成/分装热室HC-75C01016
	
	
	7
	2

	20
	合成/分装热室HC-75C01017
	
	
	7
	2

	21
	合成/分装热室HC-75C01018
	
	
	7
	2

	22
	合成/分装热室HC-75C01019
	
	
	5
	2



